**Załącznik nr 2 do Umowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU LEASINGU\***

**Część II zamówienia**

1. **Określenie postępowania.** Leasing samochodów dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

**Nazwa zamówienia**:

* 1. **Leasing 1 samochodu dostawczego dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie**

**Przedmiot zamówienia Część II**. Przedmiotem zamówienia jest l**easing samochodu dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie**:

1. Jednego samochodu dostawczego – spełniającego minimalne wymagania określone w niniejszym Załączniku– Szczegółowy Opis Przedmiotu Leasingu;
2. Świadczenie usług finansowych wynikających z obowiązujących przepisów   
   i na warunkach określonych przez ZBK w Krakowie;
3. Świadczenie pozostałych usług związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej obsługi realizacji umowy przez cały okres trwania umowy leasingu.

Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia CPV na Część II zamówienia:

* 1. **Część II – Leasing 1 samochodu dostawczego dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie**.
  2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

|  |  |
| --- | --- |
| 66000000-0 | **Usługi finansowe i ubezpieczeniowe** |
| 66510000-8 | **Usługi ubezpieczeniowe** |
| 34100000-8 | **Pojazdy silnikowe** |
| 34130000-7 | **Pojazdy silnikowe do transportu towarów** |

**III. Samochód dostawczy w zakresie Części II zamówienia** - będący przedmiotem leasingu - musi spełniać następujące wymagania przedmiotowe:

1. Liczba egzemplarzy – 1 sztuka.
2. Klasa „H” Combi – Vany (zgodnie z definicją segmentacji rynku samochodów wg SAMAR 2015/2016).
3. NADWOZIE.
4. Samochód dostawczy (5 drzwiowy),
5. Samochód 5 miejscowy,
6. Szerokość z lusterkami minimalna - 1700 mm, maksymalna - 1900 mm,
7. Długość minimalna - 4500 mm, maksymalna - 4900 mm,
8. Wysokość minimalna - 1750 mm, maksymalna – 1950 mm,
9. Rozstaw osi minimalny - 3000 mm , maksymalny 3300 mm,
10. Dopuszczalna masa całkowita (Dmc) nie większa niż – 2500 kg
11. Ładowność - oprócz 5 osób z kierowcą – minimalna 400 kg,
12. Pokrowce na siedzenia,
13. Ochronne listwy boczne,
14. Drzwi boczne przesuwne po stronie pasażera,
15. Drzwi boczne przesuwne z lewej strony,
16. Lakier kolor biały lub odcienie szarości.
17. NADWOZIE (opis odnosi się przede wszystkim do przedziału ładunkowego).
18. Przegroda oddzielająca przedział ładunkowy,
19. Przegroda uchylna,
20. Punkty kotwiczenia ładunku,
21. Relingi dachowe,
22. Tylne drzwi dwuskrzydłowe pełne,
23. Bok za tylnym kołem pełny (bez szyby),
24. Pasy do mocowania ładunku,
25. Belki poprzeczne na dach,
26. Wykładzina zmywalna pokrywająca przestrzeń ładunkową podłogi (np. PCV)   
    i osłona ścian wewnętrznych przedziału ładunkowego,
27. Długość przedziału ładunkowego nie krótsza niż 2000 mm,
28. Pojemność przedziału ładunkowego – objętość nie mniejsza niż 3 m3,
29. Możliwość zwiększenia ładowności do minimum - 700 kg,
30. SILNIK I NAPĘD
31. Silnik benzynowy,
32. Norma emisji spalin co najmniej EURO 5,
33. Średnia emisja CO2 nie większa niż 185g/km,
34. Pojemność skokowa silnika minimum 1300 cm³,
35. Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 110 KM,
36. Napęd na przednią oś (przednie koła),
37. Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny,
38. Pojemność zbiornika paliwa min. 50 litrów,
39. BEZPIECZEŃSTWO
40. Wspomagania kierownicy,
41. Poduszka powietrzna kierowcy,
42. Poduszka powietrzne pasażera obok kierowcy,
43. ABS z systemem wspomagania awaryjnego hamowania,
44. Przednie światła przeciwmgielne,
45. System monitorowania ciśnienia w oponach,
46. FUNKCJONALNOŚĆ I WYPOSAŻENIE
47. Kolumna kierownicy regulowana co najmniej w 2 płaszczyznach,
48. Fotel kierowcy z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego, odległości   
    i z podłokietnikiem,
49. Dzielone oparcie tylnej kanapy lub 3 osobne fotele w drugim rzędzie siedzeń,
50. Klimatyzacja (w kabinie) regulowana manualnie lub elektronicznie,
51. Lusterka boczne z podwójnym polem widzenia,
52. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane (sterowane), składane   
    i podgrzewane,
53. Wskaźnik temperatury zewnętrznej,
54. Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb przednich bocznych,
55. Komputer pokładowy z językiem polskim,
56. Możliwość odbierania rozmów telefonicznych przyciskiem (przyciskami) na kierownicy,
57. Radio z możliwością funkcji zestawu głośnomówiącego Bleuetooth, wyjście USB, sterowanie z kierownicy,
58. Instalacja radiowa + głośniki z przodu,
59. Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym,
60. Wycieraczki szyby przedniej co najmniej 2 biegowe,
61. Autoalarm fabryczny,
62. Centralny zamek zdalnie sterowany (z pilotem),
63. Komplet dywaników welurowych,
64. Komplet dywaników gumowych,
65. Osłony przeciwbłotne (co najmniej chlapacze kół tylnych),
66. Koło zapasowe (felga + opona) pełnowymiarowe 16 cali,
67. Komplet kół (felga + opona) z oponami letnimi dostosowanych do maks. nośności modelu (R16/C),
68. Komplet kół (felga + opona) z oponami zimowymi dostosowanych do maks. nośności modelu (R16/C),
69. Kamizelka odblaskowa,
70. Gaśnica,
71. Trójkąt ostrzegawczy,
72. Apteczka wg. normy DIN 13164 lub równoważnej,
73. Rok produkcji 2017 lub 2018,
74. Wykonawca zapewnia serwis na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
75. GWARANCJA
76. Okres gwarancji na cały samochód nie krótszy niż 36 miesięcy,
77. Okres gwarancji na perforację nadwozia nie krótszy niż 36 miesięcy.

\* W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę np. dodatkowych funkcjonalności, parametrów technicznych lub dodatkowego wyposażenia nie wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ, propozycje Wykonawcy   
w tym zakresie zostaną objęte zakresem zobowiązania Wykonawcy, ujętym w umowie.