**Załącznik nr 2 do Umowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU LEASINGU\***

**Część I zamówienia**

1. **Określenie postępowania.** Leasing samochodów dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

**Nazwa zamówienia**:

* 1. **Część I – Leasing 3 samochodów osobowych dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.**

**Przedmiot zamówienia Część I**. Przedmiotem zamówienia jest l**easing samochodów dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie**:

1. Trzech samochodów osobowych w segmencie „C” (zgodnie z definicją segmentacji rynku samochodów wg SAMAR 2015/2016) – spełniającego minimalne wymagania określone w niniejszym Załączniku– Szczegółowy Opis Przedmiotu Leasingu;
2. Świadczenie usług finansowych wynikających z obowiązujących przepisów i na warunkach określonych przez ZBK w Krakowie;
3. Świadczenie pozostałych usług związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej obsługi realizacji umowy przez cały okres trwania umowy leasingu.

Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia CPV na Część I zamówienia:

* 1. **Część I – Leasing 3 samochodów osobowych dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie**.
  2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

|  |  |
| --- | --- |
| 66000000-0 | **Usługi finansowe i ubezpieczeniowe** |
| 66510000-8 | **Usługi ubezpieczeniowe** |
| 34100000-8 | **Pojazdy silnikowe** |
| 34110000-1 | **Samochody osobowe** |

**II. Samochody osobowe w zakresie Części I zamówienia** - będące przedmiotem leasingu - muszą spełniać następujące wymagania przedmiotowe:

1. Liczba egzemplarzy – 3 sztuki.
2. Wszystkie samochody w danym Segmencie muszą być fabrycznie nowe, takiej samej marki i wyprodukowane przez tego samego producenta
3. Segment „C” (zgodnie z definicją segmentacji rynku samochodów wg SAMAR 2015/2016).
4. NADWOZIE.
5. Samochód osobowy, 5 miejscowy, 5 drzwiowy typu hatchback lub typu liftback,
6. Szerokość minimalna - 1700 mm, maksymalna - 1890 mm/ z lusterkami,
7. Długość minimalna - 4100 mm, maksymalna - 4500 mm,
8. Rozstaw osi: minimalna - 2500 mm, maksymalna- 2800mm,
9. Pojemność bagażnika min. 360 litrów wg normy „ISO3832”, wraz z kołem dojazdowym lub zapasowym, przyjmując, że 1 dm3= 1 litr,
10. Lakier metalik, kolor srebrny lub kolor odcienie szarości,
11. Zderzaki, obudowy lusterek, klamki w kolorze nadwozia,
12. SILNIK SPALINOWY I NAPĘD
13. Silnik benzynowy,
14. Norma emisji spalin EURO 6 w tym:
    1. Dopuszczalna wartość emisji CO2– nie większa niż 100 [g/km],
    2. Dopuszczalna wartość emisji NOx – nie większa niż 0,06 [g/km],
    3. Dopuszczalna wartość emisji węglowodorów HC–nie większa niż 0,1[g/km],
15. Norma emisji spalin – EURO 6,
16. Pojemność silnika od 1500 cm³ do 1900cm³,
17. Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 95 KM,
18. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 40 litrów,
19. Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa + bieg wsteczny lub skrzynia biegów automatyczna,
20. SILNIK ELEKTRYCZNY
21. Silnik elektryczny,
22. Moment obrotowy nie mniejszy niż 170 Nm,
23. Moc maksymalna nie mniejsza niż 40 KM,
24. Łączna moc układu hybrydowego nie mniejsza niż 70 KM,
25. Akumulator litowo-jonowe polimerowe lub akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy.
26. BEZPIECZEŃSTWO
27. Wspomaganie kierownicy,
28. Poduszki powietrzne minimum przednie kierowcy i pasażera obok kierowcy,
29. Poduszki boczne minimum kierowcy i pasażera obok kierowcy,
30. Kurtyny boczne,
31. System wspomagania awaryjnego hamowania, system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania,
32. System kontroli trakcji,
33. System stabilizacji toru jazdy,
34. System wspomagania parkowania (minimum czujniki parkowania z przodu   
    i z tyłu), kamera cofania,
35. System wspomagający pokonywanie podjazdu (ruszania pod górę);
36. Przednie światła przeciwmgielne,
37. Lampy przednie typu LED (światła LED) do jazdy dziennej zespolone   
    z reflektorami przednimi,
38. Czujnik deszczu, automatyczne sterowanie wycieraczkami,
39. Czujnik zmierzchu – automatyczne przełączanie świateł.
40. FUNKCJONALNOŚĆ I WYPOSAŻENIE
41. Kolumna kierownicy regulowana w co najmniej dwóch płaszczyznach (poziomie i pionie),
42. Fotele przednie z regulacją wysokości minimalnie dla fotela kierowcy i regulacja oparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy,
43. Fotele pasażera z regulacją przód – tył, góra – dół, regulacja oparcia,
44. Kanapa tylna dzielona, dzielone oparcie tylnych siedzeń,
45. Zagłówki przód i tył z regulacją wysokości,
46. Klimatyzacja automatyczna minimum jednostrefowa,
47. Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
48. Komputer pokładowy z językiem polskim,
49. Wskaźnik temperatury zewnętrznej,
50. Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb bocznych przednich i tylnych,
51. Nawigacja fabryczna z mapą Polski oraz Europy (co najmniej kraje UE) w języku polskim,
52. Radioodtwarzacz fabryczny z wyświetlaczem oraz gniazdo z wyjściem USB   
    z możliwością funkcji zestawu głośnomówiącego Bleuetooth (obsługa telefonu), obsługa kamery cofania – fabrycznie zamontowane,
53. Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu – fabrycznie zamontowane,
54. Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym,
55. Autoalarm fabryczny z zabezpieczeniem wnętrza,
56. Immobiliser,
57. Centralny zamek – z systemem bezkluczykowym lub systemem kluczykowym,
58. Kierownica skórzana dopuszczalna wielofunkcyjna z przyciskami do odbioru rozmów telefonicznych,
59. Zderzaki, obudowy lusterek, klamki w kolorze nadwozia,
60. Komplet dywaników welurowych + wykładzina gumowa bagażnika o pow. antypoślizgowej,
61. Komplet dywaników gumowych (sezon zimowy) bezzapachowych,
62. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe,
63. Komplet kół (obręczy) ze stopów lekkich z oponami letnimi 16 cali lub 17 cali (fabryczne),
64. Obręcze kół z oponami zimowymi (kołpaki) fabryczne w przypadku obręczy stalowych);
65. Śruby zabezpieczające koła;
66. Kamizelka odblaskowa,
67. Gaśnica,
68. Trójkąt ostrzegawczy,
69. Podstawowy zestaw narzędzi do wymiany koła (klucze, podnośnik);
70. Apteczka wg. normy DIN 13164 lub równoważnej,
71. Rok produkcji 2017 lub 2018,
72. Wykonawca zapewnia serwis na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
73. GWARANCJA
74. Okres gwarancji na cały samochód nie krótszy niż 36 miesięcy lub minimum 100 000 km,
75. Okres gwarancji na perforację nadwozia nie krótszy niż 36 miesięcy.

\* W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę np. dodatkowych funkcjonalności, parametrów technicznych lub dodatkowego wyposażenia nie wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ, propozycje Wykonawcy   
w tym zakresie zostaną objęte zakresem zobowiązania Wykonawcy, ujętym w umowie.